**竞争性谈判文件**

**项目名称：黄石市中心医院（中心院区）配电室高低压设备预防性试验项目**

**采购单位：黄石市中心医院**

**二〇二五年一月**

## 第一章、竞争性谈判公告

根据黄石市中心医院（中心院区）配电室高低压设备预防性试验项目以竞争性谈判方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商参与本项目的谈判。

**一、项目概况：**

1、项目名称：黄石市中心医院（中心院区）配电室高低压设备预防性试验项目

2、采购内容：配电室高低压设备预防性试验

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：6万元

5、最高限价：6万元

6、施工期：自合同签订之日起15个工作日内完成

7、交货地点：黄石市中心医院指定地点

8、质量要求：符合国家管理、质检部门合格标准

**二、供应商资格要求：**

1、具备《政府采购法》第二十二条规定的基本条件；

2、具有独立承担民事责任的能力；；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面承诺）；

6、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购不良行为记录和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；

7、投标人必须具备取得四级及以上承装、四级及以上承装修、四级及以上承装试电力设施许可证；

8、具有行政主管部门颁发的安全生产许可证。

9、项目负责人专业维保人员取得具备相应的高压电工证书或特种电工证书。

　10、 本项目不接受联合体投标。

**三、报名及谈判文件获取方式：**

1、报名地点： 黄石市中心医院8号楼819办公室

2、联系人：邵奇

3、电话：13797788685

4、报名时必须提供“供应商资格要求”资料的复印件（加盖公章）。

5、本项目竞争性谈判文件于黄石市中心医院官网上发布。

6、报名时间：2025年1月 16 日至2025年1 月 23 日17:00止

**四、响应文件递交方式及开标时间、地点：**

另行通知

## 第二章、竞争性谈判须知

**一、说明**

本竞争性谈判文件依据国家有关法律法规编制。

**1．适用范围**

1.1本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购所涉及的项目和内容。

1.2本竞争性谈判文件的解释权归采购单位。

**2.定义**

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目竞争性谈判文件的采购人特指黄石市中心医院。

2.2“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。本项目竞争性谈判文件的供应商特指响应本次竞争性谈判文件要求，向采购人提交响应文件的供应商。供应商在参加采购活动中也被称为响应人。

2.3“成交人”是指经谈判小组评审，授予合同的响应人。

**3.合格的工程、货物和服务**

3.1“货物”是指响应人制造或组织符合竞争性谈判文件要求的货物等。提供的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并符合采购合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2“服务”是指除货物以外的其他政府采购对象,包括响应人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。响应人应保证，采购人在中华人民共和国使用该服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

3.3“工程”是指响应人按照图纸、清单内容，按国家相关规范进行施工的工程。

**4.竞争性谈判费用**

响应人应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判结果如何，采购人均无义务和责任承担以上费用。

**二、竞争性谈判文件**

**1．供应商提交的响应文件应包括下列内容：**

1.1前述“供应商资格要求”中全部内容

1.2供应商法人身份证及授权委托书原件

1.3投标函（需加盖公章和法定代表人印章）

1.4设备参数清单

1.5报价表及报价明细表

1.6供应商认为需要提供的其他资料。

1.7供应商编制的谈判文件一式肆份，正本壹份、副本叁份，谈判文件及资料不予退还。每套谈判文件必须清楚标明“正本”、“副本”，若副本与正本不符，以正本为准。

1.8谈判文件中的任何行间插字、涂改或增删，必须由法定代表人授权的代表签字才有效。

1.9供应商必须保证谈判文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或代理机构对其中任何资料的核实要求。如果因为谈判文件内容不详，或没有提供谈判文件中所要求的资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由供应商负责。

**2．谈判有效期**

2.1谈判有效期为30天，在此期限内，凡符合本谈判文件要求的响应文件均保持有效。

2.2在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长谈判有效期的要求，对此要求，供应商须以书面形式予以答复。

**3.竞争性谈判文件的澄清、修改、答疑**

3.1采购人对已发出的谈判文件确需进行澄清或者修改的，应当以书面形式通知所有谈判文件收受人。

3.2澄清、修改、答疑等补充文件作为谈判文件的组成部分，与谈判文件具有同等效力。

3.3谈判文件以最后发出的通知为准。

**4. 谈判报价**

4.1本项目采用人民币报价。

4.2本项目的谈判报价采用本谈判文件所规定的方式。

4.3供应商只允许有一个报价，中文大写与小写数值不一致时以中文大写表示的报价为准。

4.4谈判报价为供应商的谈判文件中提出的各项支付金额的总和。

4.5供应商对报价的准确性负责，任何漏报、错报等情况均由供应商承担后果。

4.6采购人有权对所有谈判供应商的谈判报价进行审查，并要求谈判供应商在规定的时间内提供相关资料，谈判供应商应无条件接受。

**5. 备选方案**

本采购项目不允许供应商有备选谈判方案。

**6.谈判保证金**

无

**7．谈判文件的密封和标记**

7.1供应商必须将谈判正本和副本密封包装，加贴封条，并在封口处加盖公章。封面上均需注明“项目名称”、“供应商全称”和“谈判文件”等字样，字迹必须工整、清楚。

7.2供应商按上述要求进行密封和标记后，将谈判文件送达指定地点。

7.3如果未按上述规定进行密封和标记，评委不予评审。

**8. 谈判文件的撤回**

谈判有效期内，供应商不得撤回其谈判文件，否则谈判保证金将不予退还（有保证金情况下），并取消谈判资格。谈判文件中的承诺内容将被视为虚假承诺材料，由供应商承担相应的法律责任，情节严重的列入不良行为记录名单。

**9. 竞争性谈判**

**（1）评定原则**

评定遵循公平、公正、科学、择优的原则。

**（2）评定程序**

2.1谈判会由采购人组织，在通知的时间、地点举行。

2.2采购人谈判小组对供应商谈判文件进行评审。

2.3采购人谈判小组分别与供应商谈判。

2.4采购人谈判小组共同与每一供应商就技术、服务及价格等进行谈判。

2.5所有参加谈判的供应商在采购人谈判小组的要求在规定的时间内进行最终书面报价。

2.6价格竞争的原则：同等条件下价格最低者优先。

2.7采购人谈判小组对所有参加谈判供应商的谈判结果及最终书面报价进行综合评估，结合谈判文件，充分比较质量、服务、价格等因素，由采购人谈判小组合议确定成交人。

2.8采购人谈判小组当场提交所有成员共同签字的谈判记录。

2.9供应商代表需在谈判记录上签字，作为合同的组成部分。

**（3）谈判注意事项**

3.1采购人谈判小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位和个人。

3.2在谈判过程中，供应商不得以任何形式对采购人谈判小组成员进行影响谈判结果的私下接触，否则取消谈判资格。

3.3供应商的商业秘密采购人谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商及相关单位和个人。

3.4谈判过程中，在最终书面报价前，供应商可以对其谈判内容进行修改、补充，写入谈判记录。最终报价书面报出后，采购人谈判小组不再接受任何形式的变更或谈判。

3.5谈判记录及最终书面报价只能由供应商授权的谈判代表签署。

3.6成交人确定后，采购人不对未成交人就谈判过程及未能成交原因作任何解释。未成交人不得向采购人或其他有关人员索问评标过程情况和材料。

**（4）签订合同**

4.1本采购项目的合同将授予采购人依法依规确定的成交人。

## 第三章、技术规范及要求

**一、项目概况：**

1、项目名称：黄石市中心医院（中心院区）配电室高低压设备预防性试验项目

2、采购内容：配电室高低压设备预防性试验

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：6万元

5、最高限价：6万元

6、施工期：自合同签订之日起15个工作日内完成

7、交货地点：黄石市中心医院指定地点

8、质量要求：符合国家管理、质检部门合格标准

**二、技术参数**

**2号楼：**高压进线柜2个，计量柜2个，变压器高压馈线柜2个，变压器柜

2个，变压器低压进线柜2个，无功补偿柜2个，低压出线柜7个，1号、3号

变压器低压母线联络柜1个，2号楼1号变压器和3号楼1号变压器低压母线联

络柜1个，直流屏柜1个。

**3号楼：**高压进线柜2个，电压互感柜2个，计量柜2个，变压器馈线柜3

个，直流屏柜1个，变压器柜3个，变压器低压进线柜3个，无功补偿柜6个，

低压出线柜15个，1号、2号变压器低压母线联络柜1个，2号楼1号变压器、

3号楼1号变压器低压母线联络柜1个。

**6号楼：**高压进线柜2个，计量柜2个，变压器馈线柜2个，环网柜2个，

隔离柜1个，高压母线柜1个，PT避雷器柜2个，直流屏柜1个，变压器柜2

个，变压器低压进线柜2个，电容补偿柜2个，低压联络柜2个，双电源柜1个，

低压出线柜9个。

**8号楼：**高压进线柜1个，油式变压器1个，低压开关柜1个。

1. **试验内容**

**变压器试验内容：**

绕组绝缘、直流电阻、吸收比或极化指数

交流耐压试验

绕组泄露电流

测温装置及其二次回路试验

冷却装置及其二次回路检查试验

电流互感器检查试验

振动

噪声

**开关设备试验试验：**

真空断路器试验内容：

绝缘电阻

交流耐压试验

导电回路电阻

断路器的合、分闸时间、速度

断路器触头分、操动机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的最低动作电压

合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘、直流电阻

检查动触头上的软联结夹片有无松动

高压开关柜的试验内容：

辅助和控制回路的绝缘电阻

辅助和控制回路交流耐压试验

断路器的速度特性

断路器的分、合闸时间和三相分、合闸同期性

断路器、隔离开关及隔离插头的导电回路电阻

操动机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的最低动作电压

合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘、直流电阻

绝缘电阻试验

五防性能检查（防止误分、防止带负荷拉、合隔离开关；防止带电挂、

合接地开关；防止带接地线合断路器：防止误入带电间隔）

高压开关柜的电流互感器

电池直流屏试验内容：蓄电池放电终止电压测试

各项保护检查（闪光系统；建议监察系统；电压监视系统；光字牌；声

响）

直流屏中控制母线和动力母线的绝缘电阻

**电缆、母线试验内容：**

绝缘电阻

**电容试验内容：**

电容值 绝缘电阻、

放电线圈试验内容：绝缘电阻

绕组的交流耐压试验

绝缘油击穿电压 一次绕组直流电阻

电压比

**封闭母线试验内容：**

绝缘电阻

**接地装置试验内容：**

有效接地系统的电力设备的接地电阻

非有效接地系统的电力设备的接地电阻

利用大地作导体的电力设备的接地电阻

IKV以下电力设备的接地电阻

## 

# 第四章、响应文件的格式

封面：

**采购人名称项目**

**响 应 文 件**

**（正本/副本）**

**项目名称：**

**供应商：**

**日 期： 年 月 日**

**响应文件目录**

格式自拟，须与正文页码一一对应。

# 一、投标函及附件

## （一）投标函

黄石市中心医院：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目采购货物及服务的谈判邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交响应文件正本一份，副本 份。**并进行如下承诺声明：**

1. 我方在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；
2. 我方在本响应文件中所提供的全部资料均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；
3. 我方在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；
4. **重要声明：**

**1）与我方单位负责人为同一人的其他单位名称：**

**□无；□有，具体单位名称为：** *（由供应商如实填写）* **。**

**2）与我方存在控股、管理关系的其他单位的名称：**

**□无；□有，具体单位名称为：** *（由供应商如实填写）*  **。**

**3）参与本项目采购活动前，是否为本项目前期准备提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务：**

**√无；□有，已提供的具体服务内容为：** *（由供应商如实填写）*  **。**

**（备注：以上3项声明，必须如实选择，选中项用√表示，未选中项用□表示。①“单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。②本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。③供应商如未如实填报，视为提供虚假材料谋取中标，应承担相应法律责任。）**

在次，我方宣布同意如下：

所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的货物报价总价为 *（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）* 。

将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务。

已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补充文件等），对此无异议。

本竞争性谈判响应文件的有效期自递交响应文件截止之日起共 *(由供应商填写)* 个日历日。

如我方成交，按照竞争性谈判文件的规定支付采购代理服务费。

同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

与本报价有关的一切正式往来信函请寄： *(由供应商填写)* 。

供 应 商：（公章）

通 讯 地 址：

传 　真：

电 话：

电 子 函 件：

授权 代表 签字：

日 期：

## （二）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：

经营期限：

姓 名： 性别：

年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称： （盖章）

日 期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 附：法定代表人身份证复印件 |

## （三）法定代表人授权书

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

供应商： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

日 期：

|  |
| --- |
| 附：授权代表身份证复印件 |

# 二、设备参数清单

项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

投标人： （公章）

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

# 三、报价文件

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标总报价 | 人民币（小写）：  人民币（大写）： |
| 质量目标 |  |
| 合同履行期限（送货期） | 日历天内完成货物的安装及交付 |
| 质保期 | 年 |

投标人： （公章）

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

# 四、供应商认为需要提供的其他资料